void setup() {

pinMode(6, OUTPUT);

}

void loop(){

digitalWrite(6, HIGH);

delay(100);

digitalWrite(6, LOW);

delay(100);

}